Príloha č. 1

V Z O R	
súboru dát o ochrannej stavbe	

	

	

Súbor dát
 o ochrannej stavbe 
územný obvod  ObÚ Senica
	Položka č. 1	Položka č. 2	Položka č. 3		Položka č. 4	
Por.č.	1. Evidenčné číslo ochrannej stavby	2. Výtlačok č.	vypíše sa perom až na EL	3. Druh ochrannej stavby :	4. Určenie:  	
 	 	 	 	 	 	 	
1. 	0207005	Počet výtlačkov:	3	odolný úkryt 	  - trieda odolnosti : 3., 4.	obyvateľstvo	
			 	plynotesný úkryt	 	žiaci	
			 	 	 	zamestnanci	

Položka č. 5	Položka č. 6	Položka č. 7	Položka č. 8	Položka č. 9	
5. Využitie: 	6. Kraj:	7. Okres: 	8. Obec, adresa:	9. Kapacita:	
 	 	 	 	 	
úkryt	Trnavský	Skalica	Skalica		
úkryt a chránené pracovisko			Nádražná  ul. 42	150	
chránené pracovisko			 		

Položka č. 10	
10. Situáčný plán:	

 	

Položka č. 11	Položka č. 12	
11. Majiteľ ochrannej stavby -  správca:	Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická - fzyická osoba)	
 	 	
Majiteľ:  KINEX, a.s. Bytča  	 	
                Sídlo: 1. mája 71/36, 014 83 Bytča ,	nemá nadriadený orgán	
                IČO: 31561896	 	
Správca: KINEX, a.s. Bytča, závod Skalica, Nádražná ul. 42, 909 01 Skalica	 	

Položka č. 13		
Mierové využitie:	áno	nie	
 	 	
nájomca	 Užívateľ:   Kinex a. s. závod Skalica, Nádražná ul. 42, Skalica oddelnie správy a údržby, - Ing. Jozef Pavlásek č. tel. 034 / 664 81 18 
                    č. mob. tel.:  0907 566 232
 	
účel 	ochranná stavba - odolný úkryt pre zamestnancov fi Kinex a. s. Bytča, závod Skalica, Nádražná ul. 42, 909 01 Skalica a osoby prevzaté do starostlivosti	

Položka č. 14	Položka č. 15	Položka č. 16	
14. FVZ: 	15. Kolektívne filtre :	16. Doba prevádzky:	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
výkon	300	300	typ	FP- 100	PF - 300	JPF-300	PF-300/500	filtrácia a ventilácia 	72 h	
druh	C	B	potreba 	6	2	0	0	izolácia	2 h	
typ	60	60	skutočnosť	6	0	1	1	regenerácia	0  h	
počet	1	1	 	 	 	 	 	 	 	

Položka č. 17	Položka č. 18	Položka č. 19	
17. Doba spohotovenia::	18. ES:               nemá	19. Revízia, servis a oprava	
	 	 	 	 	
do  2 h	typ	 	FVZ - dátum :	26.8.2011 - oprava elektromotora 	
2 – 6 h	výkon	 	 	 č. protokolu 28/2011 Impulz s.r.o. Banská Bystrica	
6-12 h	ovládanie	 	ES    - dátum: 	 	

Položka č. 20	Položka č. 21	Položka č. 22	
20. Ochranný súčiniteľ stavby Ko :	21. Vybavenie slaboprúd:	22. Priestorové údaje: 	
 	 		 	 	
50 - 100	telefón		zastavaná plocha	155 m2	
100 - 200	rádio		plocha pre ukrývaných	70 m2	
nad 200	signalizácia		plocha pre technológie	32 m2	
 	rádiomaják - maják	typ:   VP.100/30 V  výr. č. 892 345	objem čistých priestrorov	176 m3	

Položka č. 23	
23. Zásobovanie vodou a kanalizácia:	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
pitná voda:	 	 	pitná voda:	 	 	kanalizácia:	 	 	 	 	
nádrž - tlaková	2 m3	nádrž - tlaková	2 m3	prečerpávaním	2 m3	WC 	 - splachovacie	
naplnenie	1 h 	naplnenie	1 h 	samospádom	1 h 	 	 - suché	
studňa	2 l/sek	studňa	2 l/sek	kanal. čerpadlo	typ	0 ks 	sprchy	1 ks 	

Položka č. 24	
24. Poznámka:	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Projektová dokumentácia je uložená na oddelení správy a údržby kontaktná osoba  - Ing. Jozef Pavlásek č. tel. 034 / 664 81 18 č. mob. tel.:  0907 566 232	
Kľúče od úkrytu -  1. zväzok hlavný vstup - vrátnica  u stálej služby ochrany objektu č. tel. 034/6648220 	
Kľuče od úkrytu -  2. zväzok hlavný vstup -oddelenie správy a údržby- Ing. Jozef Pavlásek č. tel. 034 / 664 81 18 č. mob. tel.:  0907 566 232	
Kľuče od úkrytu -  3. zväzok hlavný vstup -oddelenie BOZP a CO - Ing. Ján Ruman  č. tel. 034 / 664 81 37 č. mob. tel.:  0907 566 235	

Položka č. 25	Položka č. 26	Položka č. 27	
25. Dvere	26. Poklopy:	27. Uzávery:	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
typ:	D - 7,5	1 ks	typ:	P - 7,5	1 ks	typ:	U - 8	0 ks	
 	D - 1,5	2 ks	 	0 - 1,5	2 ks	 	UG - 2,5	0 ks	
 	D - 0 	2 ks	 	P - 0 	2 ks	 	UM  - 8 	0 ks	
 	 	 	 	PP - 8 	1 ks	 	 	 	

Položka č. 28	Položka č. 29	Položka č. 30	Položka č. 31	
28. Absorbčné zariadenie: 	29. Kyslíkové zariadenie:	 	 	30. Typ stavby:  	31. Realizácia stavby:	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
typ	300/55	300/60	1000/56	1000/60	typ	300/55	300/60	1000/56	1000/60	zabudovaná	 	
potreba 	240 kg	240 kg	720 kg	720 kg 	potreba 	6x40 lit.	4x40 lit.	9x40 lit.	9x40 lit.	samostatne stojaca	1960 - 1964	
skutočnosť	0 kg	240 kg	0 kg	0 kg 	skutočnosť	0	4x40 lit.	0	0	štolová - studňová	 	

Položka č. 32	Položka č. 33	Položka č. 34	Položka č. 35	Položka č. 36	
32. Veliteľ úkrytu	33. Konštrukcia stavby:  	34. Rozpočtové náklady stavby:	35. Údržbár úkrytu	36. Počet členov úkrytového družstva	
 	 	 	 		
 	monolitická	 	 		
František Salajka	prefabrikovaná	273.700 .- Kčs	Ladislav Kľučka	6	
 	tehlová	 	 		

Položka č. 37	
37. Vybavenie úkrytu:	
		 	 			 	 			 	 	 	 	
lavice    	lopata	stôl kancelársky	zmeták malý	sekáč oceľový	 	 	
núdzové osvetlenie	fúrik	metla ciroková	handra	kladivo 2 kg.	 	 	
akubatérie	kladivo 5 kg	vedro pozinkované	skriňa plechová	pílka na železo	 	 	
čakan	sochor	lopatka na smetie	hasiaci prístroj	lekárnička 	 	 	

38. Spracoval:	39. Kontroloval, odsúhlasil:	
 	 	
 	Bc. Marta Gáliková	
Ing. Ján Ruman	 	
 	Mgr. Igor Janšák	

Doplňujúce údaje : 
	Samostatný list  (príloha k evidenčnému listu) podľa popisu v „Metodike identifikácie ochranných stavieb na vyplňovanie evidenčného listu ochrannej stavby.

Odporúčanie:
	N e m e n i ť    formát jednotlivých tabuliek, riadkov stĺpcov z dôvodu ďalšieho využitia pre spracovanie údajov do aplikácie „CIPREGIS“.
             Územný obvod – priradiť názov príslušného  územného obvodu.